**Vážený zákazníku , DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE A VĚNUJTE POZORNOST !**

Děkujeme za nákup vozítka v našem obchodě.

Vozítko sestavte dle originálního manuálu ,který najdete v krabici a podle našeho **foto-návodu** který najdete na našich stránkách **:** [**https://www.carforkids.cz/page/navody-k-sestaveni-a-pouziti**](https://www.carforkids.cz/page/navody-k-sestaveni-a-pouziti) nebo ho naleznete přímo u daného produktu, který jste zakoupili.

Vyberte ze seznamu Vaše vozítko a poté klikněte na : **Otevřít návod**

Sestavujte a postupujte přesně podle po sobě jdoucích fotografií. Čtěte pozorně všechny psané informace. Sestavujte nejlépe ve dvou lidech. ( Pokud nemáte přístup k internetu ihned nás informujte –pošleme Vám návod v tištěné podobě)

Před montáží všechny díly vozítka vybalte z krabice na rovnou plochu (např. desku opatřenou dekou).Po sestavení a olepení nálepkami (pokud jsou součástí) doporučujeme ošetřit vozítko sprejem **oživovač plastů** ( koupíte v drogerii),

který oživí plast a odstraní nečistoty a případné čmouhy z výroby.

U všech těchto výrobků se jedná o skládání stavebnice – tudíž budete potřebovat při skládání plastových komponentů

Např. ostrý nožík,slabý pilník, olejíček nebo vazelínu aby díly do sebe dobře zapadli.Toto provádějte rozumnou silou a při pokojové teplotě. Ne v zimě a v chladném prostředí.

V zimním období a při teplotách pod bodem mrazu vozítko nejprve nechte před sestavováním několik hodin při pokojové teplotě.( zabráníte tak možnosti prasknutí plastů)

Veškeré obaly (papírové i igelitové) odborně zlikvidujte a ukládejte mimo dosah dětí , aby se zabránilo jejich udušení.

Po sestavení dejte vozítko nabíjet na 5 hodin – všechny vypínače musí být v nulové poloze.( OFF- vypnuto)

Při vybití vozítka a dalším nabíjení baterii nabíjejte 8-12 hod. POZOR!! Nikdy nenabíjejte baterie déle než 15 hod. -hrozí zničení nabíječky i baterií. Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá, toto je normální.

Nabíjení baterie můžou osoby starší 18ti let – nedovolte toto provádět dětem- hrozí zasažení el. proudem. **Nejsou to hračky – nedovolte dětem manipulaci s nimi.**  Uschovejte nabíječku na bezpečném místě. Používejte pouze nepoškozené baterie a nabíječky. Před nabíjením překontrolujte nepoškozenost všech konektorů a ostatních součástí .

Používejte baterie a nabíječky stanovené výrobcem vozítka. Při potřebě nových nás neváhejte kontaktovat, máme pouze originální díly. Nezaměňujte různé tipy baterií a nabíječek a nezasahujte žádným způsobem do konstrukce baterií a nabíječek. Při manipulaci s nabíječkou dbejte na šetrné zacházení s přívodním kabelem – jeho přelámání a mechanické poškození není předmětem reklamace.

Baterie ve vozítku musí být vždy řádně umístěná a upevněná v držáku a zajištěná proti vypadnutí.

Všechna naše vozítka obsahují tzv. **bezpečné gelové baterie.**

Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost.

Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie , baterie chraňte před mrazem. životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů . V případě nedodržení výše uvedených rad může byt nižší.

**Upozorňujeme:** Baterie jsou spotřební zboží s omezenou životností. Životnost výrobku je dána intenzitou používání a způsobem péče o výrobek. Životnost nemůže být zaměňována se záruční dobou. Při intenzivním užívání výrobku může být životnost nižší, než záruční doba.Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s občanským zákoníkem (paragraf 619 ods.2) se záruka nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. ( Délka záruční doby na baterie tedy není totéž co délka životnosti baterie, neboť postupný úbytek kapacity je důsledkem běžného opotřebení při užívaní baterie)

**Všechny námi dodávané typy baterií splňují normy CE, EN71 , EN62115.**

**Likvidace starých a nefunkčních baterií :**

Staré a nefunkční baterie musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí a předány k recyklaci odborné firmě (např. pobočce sběrných dvorů technických služeb , sběrně sběrných surovin , nebo do jakékoliv prodejny s bateriemi , tyto jsou povinny odebrat baterii ze zákona) .

**Důležité upozornění k používání !**

**Směr jízdy** dopředu/dozadu , dozadu/dopředu **měňte**  **až po úplném zastavení vozítka – né při jízdě** ! Prudké přepínání směru jízdy při jízdě může mít za následek stržení ( vylámání ) ozubených tvrzených silonových koleček v převodové skříni . Mechanické poškození není předmětem reklamace. Toto dětem názorně předveďte a vysvětlete.

Vypínače a přepínače vypínejte a přepínejte pouze prstem a mírným tlakem – bez úderů do nich a prudkého přepínání.

Toto dětem názorně předveďte a vysvětlete.

Je-li vozítko vybaveno zvuky ,hudbou ,klaksony či MP3 jde o doplňkovou výbavu k používání pouze pro hobby použití.

Nejde trvale používat . např. bude-li dítě sedět ve vozítku celé odpoledne a pouštět zvuk a hudbu může dojít k jejímu nevratnému poškození. ( **vozítko nelze zaměňovat a používat jako radiopřijímač** !)

**Dodržení těchto několika pokynů předejdete zbytečným starostem s opravou vozítka a prodloužíte tím jeho životnost.**

**Prohlášení o shodě : prohlašuji že tento výrobek odpovídá směrnicím EU o bezpečnosti EN71 , EN62115 , CE.**

**V plné verzi si toto prohlášení můžete shlédnout na https://www.carforkids.cz/page/prohlaseni-o-shode**

! PROSÍM OTOČTE A DŮKLADNĚ ČTĚTE !

**Rady k odstranění závad v případě že nejde nabít baterie nebo vozítko nejede :**

**1/** Zkontrolujte zda máte řádně zastrčenou nabíječku ve fungující zásuvce.Pokud sami dokážete multimetrem přeměřit nabíječku učiňte tak ( nabíječka 6V by měla ukazovat napětí 7-10V , nabíječka 12V by měla ukazovat 13-19V aby dokázali řádně nabít baterii). V případě že toto neovládáte svěřte přeměřeni odbornému servisu.Dále je potřeba změřit vzrůstající tendenci nárůstu nabíjení kapacity baterie , rovněž multimetrem. V případě že nezjistíte nárůst nabíjení na kontaktech baterie , máte zřejmě poškozený nabíjecí člen umístěný ve vašem vozítku – např. nečistoty , prach nebo mechanicky poškozený člen.

Udržujte ho v čistotě popřípadě občas prostříkněte sprejem pro údržbu el. kontaktů.

**2/** Zkontrolujte pevnost konektorů na bateriích ( musí být pevné nesmí se hýbat ) , také pevnost všech spojů motorů, kabelů a spínačů.

**3/** Zkontrolujte pojistku : **pokud je skleněná trubičková** – doporučujeme výměnu i když bude na první pohled neporušená – plíšek v pojistce nemusí mít dotek s kovovým koncem pojistky . Hodnota pojistky musí být v rozmezí 10-15A ( vyznačeno na pojistce , nedávejte silnější než je ve vozítku). Pojistky koupíte běžně v prodejnách elektro. Pokud je **pojistka samoresetovací –** ( cca 2 x 2cm ) měla by opět sepnout zhruba po 20ti vteřinách po jejím přehřátí či výpadku. Tato pojistka má vstup a výstup ,je to na ní vyznačené. V případě vadné samoresetovací pojistky se obraťte na svého prodejce.

**Upozornění pro bezpečnost Vašeho dítěte**

Vozítka jsou vhodná pro děti od 3 let. Při jízdě vždy používejte ochrannou přilbu. Jízda dítěte ve vozítku – pouze pod dohledem osoby starší 18ti let. Sestavení , uvedení do provozu, nabíjení baterie a kontrolu vozítka musí vždy provádět osoba straší 18ti let. Zákaz jízdy dětských vozítek na silnicích a v blízkosti silnic a cest pro motorová vozidla.

Zákaz jízdy na mokrém , blátivém , velmi prašném ,písčitém , zmrzlém a zasněženém povrchu. Rovněž zákaz jízdy za deště a na cestě s úhlem sklonu více než 12°.Čištění vozítka provádějte pouze suchým nebo navlhčeným hadříkem.

Při mytí vozítka vodou nebo při jeho zmoknutí či vystavení velké vlhkosti ( např. při uskladnění venku ve vlhku ) může dojít k nenahraditelnému poškození el. součástí. Vozítka nesmí používat děti přesahující věkovou i váhovou kategorii udanou výrobcem.

Je zakázáno zasahovat do elektro-soustavy , do konstrukce stroje nebo přidávat vlastní komponenty.

**Před prvním použitím dítěti řádně vozítko předveďte a vysvětlete jeho používání, pro jeho bezpečnou jízdu.** V případě že je autíčko vybaveno bezpečnostními pasy připoutejte ho.

Po zastavení vozítka vždy přepněte spínač POWER ( zapnuto ) do polohy OFF( vypnuto) (je-li jím vozítko vybaveno).

Je zakázáno se pohybovat v blízkosti a dotýkat se točícího kola vozítka. Nejezděte po kluzkém a nepevném povrchu, který může způsobit rotaci kola, což může způsobit přehřátí motoru a jeho následné zničení.

Nejezděte za velmi teplého a slunného počasí, toto může přehřát komponenty vozítka.

Zabraňte styku vody, technických či jiných kapalin s baterií a ostatními elektrickými komponenty.

Nemanipulujte neodborně s elektrickým systémem , můžete vytvořit zkrat který způsobí výpadek nebo spálení pojistky , či poškození elektrosoustavy vozítka.

**Jednoduchý návod jak rychle objednat náhradní díly k vozítku na** [**www.carforkids.cz**](http://www.carforkids.cz)

**Baterie :** zjistěte zda máte ve vozítku jednu nebo dvě baterie – na boční straně baterie najdete údaje V/Ah

( např.6V/4,5Ah …,12V/10Ah …) - tyto důležité údaje napište při objednání

**Nabíječka :** na čelní straně nabíječky jsou údaje V/mAh ( např. 6V/500mAh , nebo 12V/1000mAh … atd…) uveďte při objednání spolu s popisem koncovky ( jack , nebo 8 …)

**Motory s převodovkou:** máte-li vozítko od nás uveďte náš kód zboží ( naleznete ve faktuře , nebo vyhledejte na našich stránkách – např. CH9935 ,…) . V případě ,že nemáte vozítko od nás uveďte náš kód zboží , přidejte do objednávky foto motoru i převodovky z obou stran , změřte posuvným měřítkem průměr osy procházející motorem a uveďte Volty/otáčky ( vyznačeno na kovové části motorku , např.12V/10000ot,…)

**Kola:** při objednání kol, uvádějte prosím LP ( levé přední ) PP ( pravé přední ) LZ ( levé zadní ) , PZ ( pravé zadní ) . Toto určete z pohledu řidiče vozítka! Nutné napsat náš kód zboží.

**Při objednání uveďte celé jméno a kompletní doručovací adresu včetně tel. čísla .**

Objednávky posílejte na email : **info@rono.cz**

**V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. +420 777 288 882 ve dnech Po – Pá od 8 do 17 hod.**

**Mimo tuto dobu prosím nevolejte.**

Příjemnou jízdu a krásné zážitky s vašim novým vozítkem Vám přeje Tým Carforkids